**ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т.п.)

Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.

Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу, и не дотрагивайтесь до него. Может ударить током.

Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.

Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический), при включенном в сеть нагревателе.

Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.

Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.

Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.

Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью!

Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).

В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по телефону пожарную службу.

**Правила электробезопасности в образовательном учреждении**

**Общие требования по технике безопасности**

К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по электрооборудованию.

**Необходимо помнить, что нельзя:**

прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети электронагревателе;

использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

**Требования безопасности перед началом работы**

Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на отсутствие нарушения изоляции.

Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности:

избегайте перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

не ставьте тяжелые предметы на корпус;

не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом.

Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к нему.

**Требования безопасности во время работы**

Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоединить его от электросети.

Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.),

держаться за провод во время работы оборудования.

При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.

Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети.

**Требования безопасности в аварийных ситуациях**

При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения - запрещается.

При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

**Требования безопасности по окончании работы**

Выключить из сети оборудование.

Привести в порядок рабочее место.

Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.